
# Инструкция по обновлению прошивки руля Artplays V-1200

## Процедура обновления

1. Запустите файл, приложенный к архиву, дважды щелкнув на него:



1. Откроется окно программы, которое выглядит вот так:



1. Подключите руль Artplays V-1200 к компьютеру, используя USB кабель. Окно программы изменится и в верхнем поле программы отобразится наименования устройства и, чуть ниже, версия прошивки.
2. Нажмите кнопку Update.

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не отключайте питание компьютера, не вынимайте кабель USB из разъема и не прерывайте соединение с компьютером – это может привести к поломке устройства!

1. Когда обновление прошивки будет произведено, а индикатор обновления полностью заполнится, окно программы сообщит об успешном обновлении. Руль можно вытащить из разъема USB и закрыть окно программы.

## Калибрация

Данная процедура решает проблему оси LS и некорректной работы педалей.

1. Подсоедините педали к рулю. Переключите переключатель поворота руля на 270 градусов. Подключите руль кабелем USB к компьютеру.
2. Нажмите одновременно кнопки L1 + L2 + R1 + R2. LED индикатор мигнет один раз.
3. Медленно поверните рулевое колесо **влево** на максимальный угол поворота, LED индикатор будет мигать два раза в секунду.
4. Медленно поверните рулевое колесо **вправо** на максимальный угол поворота, LED индикатор будет мигать три раза в секунду.
5. Нажмите левую педаль до упора, LED индикатор будет мигать четыре раза в секунду.
6. Нажмите правую педаль до упора, LED индикатор начнет мигать медленнее.
7. Нажмите кнопку Options для завершения калибровки.